|  |
| --- |
| **开发区“2019年天津市重点排污单位名录”污染源监督性监测结果（2019年12月废水监测结果）** |
| 企业名称 | 采样位置 | 采样时间 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | 单位 | 达标情况 | 执行标准 | 本月报数属性 |
| 天津市南港工业区能源有限公司（污水厂） | 处理设施出口 | 2019/12/2 | pH | 7.75 | 6--9 | 无量纲 | 达标 | DB 12/599-2015 城镇污水处理厂污染物排放标准 表1. B标准 | 水环境重点排污单位 |
| 氨氮 | 0.806 | 3.5 | mg/L | 达标 |
| 动植物油类 | 0.11 | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 粪大肠菌群数 | 20L | 1000 | MPN/L | 达标 |
| 化学需氧量 | 5 | 40 | mg/L | 达标 |
| 色度 | 8 | 20 | 倍 | 达标 |
| 生化需氧量 | 2.0 | 10 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | 0.06 | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 8.11 | 15 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.077 | 0.4 | mg/L | 达标 |
| 浦项世亚线材（天津）有限公司 | 污水处理站出口 | 2019/12/12 | 氨氮 | 5.54 | 45 | mg/L | 达标 | DB12/356-2018 污水综合排放标准 表2.二类污染物 三级标准 | 固废及危险废物 |
| 化学需氧量 | 20 | 500 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 62.0 | 70 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.20 | 8 | mg/L | 达标 |
| 天津博弘化工有限责任公司 | 外排水池 | 2019/12/20 | 氨氮 | 0.039 | 45 | mg/L | 达标 | DB12/356-2018 污水综合排放标准 表2.二类污染物 三级标准 | 其他重点排污单位 |
| 化学需氧量 | 16 | 500 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 29.6 | 70 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.08 | 8 | mg/L | 达标 |
| 天津泰达威立雅水务有限公司 | 处理设施出口 | 2019/12/2 | pH | 7.22 | 6--9 | 无量纲 | 达标 | DB 12/599-2015 城镇污水处理厂污染物排放标准 表1. A标准 | 水环境重点排污单位 |
| 氨氮 | 0.496 | 3.0 | mg/L | 达标 |
| 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 粪大肠菌群数 | 20L | 1000 | MPN/L | 达标 |
| 化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 达标 |
| 色度 | 1 | 15 | 倍 | 达标 |
| 生化需氧量 | 0.6 | 6 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | 0.06L | 0.5 | mg/L | 达标 |
| 悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 9.37 | 10 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.154 | 0.3 | mg/L | 达标 |
| 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 处理设施出口 | 2019/12/2 | pH | 7.92 | 6--9 | 无量纲 | 达标 | DB 12/599-2015 城镇污水处理厂污染物排放标准 表1. A标准 | 水环境重点排污单位 |
| 氨氮 | 0.403 | 3 | mg/L | 达标 |
| 动植物油类 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 粪大肠菌群数 | 20L | 1000 | MPN/L | 达标 |
| 化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 达标 |
| 色度 | 1 | 15 | 倍 | 达标 |
| 生化需氧量 | 1.3 | 6 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 达标 |
| 悬浮物 | 4L | 5 | mg/L | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 7.88 | 10 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 0.051 | 0.3 | mg/L | 达标 |
| 中石化天津液化天然气有限责任公司 | 厂区废水总排口 | 2019/12/20 | 氨氮 | 40.5 | 45 | mg/L | 达标 | DB12/356-2018 污水综合排放标准 表2.二类污染物 三级标准 | 其他重点排污单位 |
| 动植物油类 | 3.31 | 100 | mg/L | 达标 |
| 化学需氧量 | 166 | 500 | mg/L | 达标 |
| 总氮 | 57.8 | 70 | mg/L | 达标 |
| 总磷 | 4.79 | 8 | mg/L | 达标 |