**开发区2020年第一季度废弃电器电子产品拆解处理企业监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测地点 | 采样位置 | 采样时间 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | 单位 | 达标情况 | 执行标准 |
| 泰鼎（天津）环保科技有限公司 | 重金属废水处理设施出口 | 2020/1/2 | 总镉 | 0.00010 | 0.05 | mg/L | 达标 | DB12/356-2018 污水综合排放标准 表1.一类污染物 三级标准 |
| 总铬 | 0.03L | 1.5 | mg/L | 达标 |
| 总镍 | 0.05L | 1.0 | mg/L | 达标 |
| 总铅 | 0.00476 | 0.5 | mg/L | 达标 |
| 总排口 | pH值 | 7.09 | 6--9 | 无量纲 | 达标 | DB12/356-2018 污水综合排放标准 表2.二类污染物 三级标准 |
| 氨氮 | 18.9 | 45 | mg/L | 达标 |
| 化学需氧量 | 129 | 500 | mg/L | 达标 |
| 石油类 | 0.58 | 15 | mg/L | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 25.8 | 300 | mg/L | 达标 |
| 悬浮物 | 24 | 400 | mg/L | 达标 |
| 总氰化合物 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 达标 |
| 总铜 | 0.05L | 2.0 | mg/L | 达标 |
| 总锌 | 0.05L | 5.0 | mg/L | 达标 |